**煙火の消費基準の措置状況**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | | | | | 措置状況 | | | |
| **煙火置場からの運搬容器** | | | | | 木箱　段ボール　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **煙火置場** | 設置する　準備のために設置するが準備終了後は撤去する　設置しない | | | | | | | |
| **煙火置場と打揚筒、仕掛煙火、火気取扱場所** | | | | 20ｍ以上離す　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **構　　造** | | | | 建物　テント張り　車両　その他（　　　　　　　　　　　） | | | |
| **盗難防止** | | | | 見張人を立てる　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **警戒札（２つ以上）** | | | | 煙火　立入禁止　火気厳禁 | | | |
| **船上の防護措置** | | | | 畳床　鉄板・ステンレス（厚さ1.5㎜以上）　木板  ポリカーボネート板（厚さ2㎜以上）　その他（　　　　　　　　） | | | |
| **煙火の消費の危険予防** | **筒間距離** | | | | 2ｍ以上離す　同時打揚をしない　その他（　　　　　　　　　） | | | |
| **手元に置く煙火の容器** | | | | なし（すべて筒内にセットする）  蓋付きの容器　段ボール箱　その他（　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **打揚筒の固定方法**  **（具体的に）** | | | | 地面に杭を打ち、筒の上下2ヶ所以上を固定する  筒立器を使用する　その他 | | | |
| **筒内の清掃** | | | | 必要に応じて清掃を行う　その他（　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **打揚煙火と仕掛煙火** | | | | 20m以上離す　仕掛煙火（打揚煙火）は打揚げない  20ｍ未満（火の粉等で点火しない必要な措置・関係者が立ち入らない） | | | |
| **開花の高さ** | | | | 20ｍ以上揚げる　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **筒への投入方法** | | | | 紐を使う　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **従事者等の防護措置** | | | | 離隔距離が20ｍ以上　畳床　楯　その他（　　　　　　　　） | | | |
| **安全対策** | **消火の基準** | | | | 消火器　　個　水バケツ　　個　その他（　　　　　　　　　　） | | | |
| **立入禁止区域の設定** | | **措　置** | | ロープを張る　見張人　バリケード　警戒札  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | |
| **距　離** | | **打揚煙火** | 観衆まで　　　　　m  民家まで　　　　　m | **仕掛煙火** | 観衆まで　　　　　ｍ  民家まで　　　　　m |
| **筒の材質（10号玉以上）** | | | |  | | | |
| **筒内不発の措置** | | | |  | | | |
| **黒玉回収** | | | |  | | | |
| **打揚中止について** | | | |  | | | |
| **点火の方法** | **打揚煙火** | **単発（8号玉以下）** | | | 電気点火　導火線・速火線　筒口から落とし火 | | | |
| **単発（10号玉以上）** | | | 電気点火　導火線・速火線 | | | |
| **連続（8号玉以下）** | | | 電気点火　導火線・速火線　筒口から落とし火　焼き金 | | | |
| **連続（10号玉以上）** | | | 電気点火　導火線・速火線 | | | |
| **仕掛煙火** | **スターマイン** | | | | 電気点火　導火線・速火線 | | |
|  | | 設置方式  発射方式  その他 | | 電気点火　導火線・速火線　直接点火  その他の場合は方式を記載（　　　　　　　　　　　　　　　） | | |
| **枠・網仕掛** | | | | 電気点火　導火線・速火線　直接点火 | | |
| **小型煙火** | | | | 電気点火　導火線・速火線　直接点火 | | |
| **その他** | | | | 電気点火　導火線・速火線　直接点火 | | |