**煙火の消費基準の措置状況**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 措置状況 |
| **煙火置場からの運搬容器** | [ ] 木箱　[ ] 段ボール　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **煙火置場** | [ ] 設置する　[ ] 準備のために設置するが準備終了後は撤去する　[ ] 設置しない |
| **煙火置場と打揚筒、仕掛煙火、火気取扱場所** | [ ] 20ｍ以上離す　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **構　　造** | [ ] 建物　[ ] テント張り　[ ] 車両　[ ] その他（　　　　　　　　　　　） |
| **盗難防止** | [ ] 見張人を立てる　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **警戒札（２つ以上）** | [ ] 煙火　[ ] 立入禁止　[ ] 火気厳禁 |
| **船上の防護措置** | [ ] 畳床　[ ] 鉄板・ステンレス（厚さ1.5㎜以上）　[ ] 木板[ ] ポリカーボネート板（厚さ2㎜以上）　[ ] その他（　　　　　　　　） |
| **煙火の消費の危険予防** | **筒間距離** | [ ] 2ｍ以上離す　[ ] 同時打揚をしない　[ ] その他（　　　　　　　　　） |
| **手元に置く煙火の容器** | [ ] なし（すべて筒内にセットする）[ ] 蓋付きの容器　[ ] 段ボール箱　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　） |
| **打揚筒の固定方法****（具体的に）** | [ ] 地面に杭を打ち、筒の上下2ヶ所以上を固定する[ ] 筒立器を使用する　[ ] その他 |
| **筒内の清掃** | [ ] 必要に応じて清掃を行う　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　） |
| **打揚煙火と仕掛煙火** | [ ] 20m以上離す　[ ] 仕掛煙火（打揚煙火）は打揚げない[ ] 20ｍ未満（火の粉等で点火しない必要な措置・関係者が立ち入らない） |
| **開花の高さ** | [ ] 20ｍ以上揚げる　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **筒への投入方法** | [ ] 紐を使う　[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **従事者等の防護措置** | [ ] 離隔距離が20ｍ以上　[ ] 畳床　[ ] 楯　[ ] その他（　　　　　　　　） |
| **安全対策** | **消火の基準** | [ ] 消火器　　個　[ ] 水バケツ　　個　[ ] その他（　　　　　　　　　　） |
| **立入禁止区域の設定** | **措　置** | [ ] ロープを張る　[ ] 見張人　[ ] バリケード　[ ] 警戒札[ ] その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **距　離** | **打揚煙火** | 観衆まで　　　　　m民家まで　　　　　m | **仕掛煙火** | 観衆まで　　　　　ｍ民家まで　　　　　m |
| **筒の材質（10号玉以上）** |  |
| **筒内不発の措置** |  |
| **黒玉回収** |  |
| **打揚中止について** |  |
| **点火の方法** | **打揚煙火** | **単発（8号玉以下）** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線　[ ] 筒口から落とし火 |
| **単発（10号玉以上）** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線 |
| **連続（8号玉以下）** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線　[ ] 筒口から落とし火　[ ] 焼き金 |
| **連続（10号玉以上）** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線 |
| **仕掛煙火** | **スターマイン** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線 |
|  | [ ] 設置方式[ ] 発射方式[ ] その他 | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線　[ ] 直接点火その他の場合は方式を記載（　　　　　　　　　　　　　　　） |
| **枠・網仕掛** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線　[ ] 直接点火 |
| **小型煙火** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線　[ ] 直接点火 |
| **その他** | [ ] 電気点火　[ ] 導火線・速火線　[ ] 直接点火 |